|  |
| --- |
|  |
| **Smart 3D LED TV** | **47LB670V** |
|  |
| D:\2.PRODUKT.INFORMACE A OBRAZKY\2.OBRÁZKY\1.LCD\2014\pictures\pictures 1\LB67\LB67-1.jpg | D:\2.PRODUKT.INFORMACE A OBRAZKY\2.OBRÁZKY\1.LCD\2014\pictures\pictures 1\LB67\LB67-3.jpg |
| D:\2.PRODUKT.INFORMACE A OBRAZKY\2.OBRÁZKY\1.LCD\2014\pictures\pictures 1\LB67\LB67-4.jpg |
|  |
| KLÍČOVÉ VLASTNOSTI |  | VÝHODY PRO ZÁKAZNÍKA |
| Operační systém webOS | Jednoduchá a snadná orientace ve SMART TV |
| Magický ovladač | Jednoduché a přesné ovládání |
| **Web prohlížeč** | **Plnohodnotný internet** |
| **Miracast/WiDi** | **Kompatibilita s mobily, tablety i notebooky** |
| **DVB-T2** | **HD pozemní vysílání** |
|  |  |  |  |
| **SMART SHARE** |  | **SPECIFIKACE** |  |
| **Aplikace dálkový ovladač** | **Ano** | SMART TV / CINEMA 3D | **Ano / Ano** |
| **MHL** | **Ano** | **Rozlišení** | **1920x1080** |
| **Miracast/WiDi** | **Ano** | Úhlopříčka  | **119 cm** |
| **Aplikace druhý displej** | **Ano** | Panel | **DIRECT LED** |
| **NFC Tag** | **Ne** | Dynamické MCI | **700 (200 Hz)** |
| **WiFi** | **Ano** | Lokální stmívání | **Ano** |
| **Nahrávání TV vysílání** | **Ano** | DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 | **Ano / Ano / Ano** |
| **USB rozbočovač** | **Ano** | **HBB TV** | **Ano** |
| **Připojení klávesnice, myši** | **Ano** | **4K dekodér** | **Ne** |
| **Operační systém**  | **webOS** | **4K upscaler** | **Ne** |
|  |  | **Dolby Digital dekodér / DTS dekodér** | **Ano / Ano** |
| **KONEKTORY - zadní** |  | **Subwoofer** | **Ano** |
| **RF vstup** | **1(H)** | **Hudební výkon** | **24W** |
| **Kompozitní vstup** | **1(H)** | **Bezdrátová zvuková synchronizace** | **Ano** |
| **Scart (plný)** | **1(H)** | **Režim Dual Play** | **Ano** |
| **Komponentní vstup** | **1(H)** | **Plnohodnotný webový prohlížeč** | **Ano** |
| **Optický výstup** | **1(V)** | **Skype kamera** | **Ne** |
| **LAN konektor** | **1(H)** | **Magický ovladač** | **Ano - černý** |
| **Sluchátkový výstup** | **1(H)** | **3D brýle** | **AG-F310 2ks** |
| **RS-232C** | **0** |  |  |
| **HDMI 1.4** | **0** |  |  |
|  |  | **PARAMETRY** |  |
| **KONEKTORY - boční** |  | **Spotřeba energie W, (TV / Stand-by)** | **55 / 0,3** |
| **CI Slot** | **1(V)** | **Energetická třída** | **A+** |
| **HDMI 1.4** | **3(V)** | **Rozměry VESA** | **?400 x 400?** |
| **HDMI 2.0** | **0** |  | **Rozměry TV (š x v x h) mm** | **1059.9x621x55.1** |
| **USB 3.0** | **0** |  | **Rozměry TV – krabice (š x v x h) mm** | **1150x710x162** |
| **USB 2.0** | **3(V)** |  | **Hmotnost (čistá/balení) kg** | **13,2 / 16** |